{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,3,3],[6,0,6,3]]}
["附件1"]
["项 目 指 南"]
["序号","项目名称","技术指标","成果形式"]
["一、制造装备"]
[1,"车铣磨复合加工中心","1.功能指标\n（1）具备车、铣、磨多种复合加工功能，能实现六面加工；\n（2）具备七轴五联动、双主轴、球面磨削、在线检测等功能；\n（3）具备自动对刀功能、自动砂轮修整功能；\n（4）开发磨削工艺包，适用于典型零件（内外球及端面）磨削程序的快速编制功能。\n2.性能指标\n（1）主轴通孔直径:≥Ф42mm；\n（2）X/Y/Z轴行程:≥350/150/300mm；\n（3）车削轴转速:≥5000r/min；\n（4）铣削轴转速:≥30000r/min；\n（5）X、Y、Z轴定位精度：≤0.004mm，重复定位精度：≤0.002mm；\n（6）旋转轴定位精度：≤5\"，重复定位精度：≤3\"；\n（7）铣削轴摆动范围:≥140°；\n（8）C轴：±n×360°。","1.整机1台/套（含应用软件）；\n2.标准、规范不少于2项；\n3.申请并受理发明专利不少于2项。"]
[2,"高精度多磨头内孔磨床","1.功能指标\n（1）具备微小内孔、内腔、端面、外圆、内球面的高精度磨削功能；\n（2）具备多砂轮自动换刀功能；\n（3）具备自动对刀功能；\n（4）具备B轴插补磨削功能；\n（5）具备通过安全接口、PLC通信开放的数据接口实现加工参数数字化采集功能。\n2.性能指标\n（1）X、Z轴行程：≥450mm，砂轮转塔回转范围：-30°～300°，工件头架回转范围：-45°～180°；\n（2）最大回转直径：φ300mm；\n（3）磨削孔径：φ0.4～8mm，最大磨削孔深度：≥100mm；\n（4）转塔磨床磨头数量：≥4；\n（5）内孔磨削最高磨削轴转速：≥120000r/min；\n（6）直线轴定位精度：≤0.003mm，重复定位精度：≤0.0015mm；\n（7）砂轮转塔重复定位精度：≤1″；\n（8）磨削工件圆度：≤0.0004mm；\n（9）磨削小孔直径一致性：≤0.002mm；\n（10）直线轴进给分辨率≤0.1μm。","1.整机1台/套（含磨削工艺软件）；\n2.标准、规范不少于2项；\n3.申请并受理发明专利不少于2项。"]
["二、检测设备","先进测试仪器"]
[3,"PCIe协议分析仪","1.功能指标\n（1）具备PCIe 5.0/6.0协议分析、链路双向实时抓取与分层解码、链路训练/速宽协商/关键事件的在线识别与统计等功能；\n（2）具备TLP/DLLP/配置空间访问、典型存储与加速场景的协议解析与展示、多级组合触发和多条件过滤等功能；\n（3）具备外部时间接入、与TSN/FC测试系统时间对齐、多设备联合分析等功能；\n（4）具备插槽型、线缆型、夹层板卡型、国产专用连接器型等多种接入方式。\n2.性能指标\n（1）支持PCIe 1.0a/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0全速率协议分析；\n（2）支持x1、x4、x8、x16链路的双向实时抓取与可视化展示；\n（3）100%双向无丢失实时捕获误包率0；\n（4）Trace深度≥64GB；\n（5）时间戳分辨率≤5ns；\n（6）持续抓取时间≥10s；\n（7）协议解析延时≤1s。","1.整机1台/套（含应用软件）；\n2.标准、规范不少于2项；\n3.申请并受理发明专利不少于2项。"]
[4,"高带宽FC协议分析仪","1.功能指标\n（1）具备FC所有协议和GE协议分析功能；\n（2）具备触发、捕获、过滤等功能；\n（3）具备数据统计、视图、记录、回放、导出等功能。\n2.性能指标\n（1）协议解码类型：FC-AV、FC-ASM、FC-FCLP、FC-1553、FC-RDMA、FC-VI、FC-IP等；\n（2）FC网络全双工测试速率：1Gb/s、2Gb/s、4Gb/s、8Gb/s、16Gb/s、32Gb/s、64Gb/s、128Gb/s；\n（3）支持的拓扑类型：点对点（P2P）、仲裁环（FC-AL交换式网络）；\n（4）支持的端口模式：监听（无源分光）、主动仿真（如发起端N_Port、目标端N_Port、Fabric交换机等）。\n（5）支持的协议层次：全面支持FC-0（物理层）、FC-1（编码层）、FC-2（帧/序列/交换）、FC-3（公共服务）和FC-4（上层协议，如SCSI-FCP、NVMe over FC、IP over FC等）；\n（6）触发条件：支持序列触发（含正/负触发、条件组合）；\n（7）端口数量≥4，支持对多个链路进行同步分析和关联；\n（8）捕获效率：标称速率下达到100%零丢包；\n（9）存储深度≥256GB；\n（10）时间戳精度：优于±5ns。","1.整机1台/套（含应用软件）；\n2.标准、规范不少于2项；\n3.申请并受理发明专利不少于2项。"]
[5,"高精度时间同步测试仪","1.功能指标\n（1）具备PTP Mast/Slave仿真功能，支持GM、BC、TC和OC Slave等模式测试；\n（2）具备TSN802.1AS-2011和TSN802.1AS-2020 PTP Profile仿真测试功能；\n（3）具备时间同步分析和同步精度测试功能；\n（4）具备IRIG-B码的编码和解码功能；\n（5）具备802.1Qbv/Qbu/Qcc等TSN协议与gPTP的耦合分析功能。\n2.性能指标\n（1）以太网测试接口速率：1Gbps、10Gbps、25Gbps、50Gbps；\n（2）接口类型：1PPS、IRIG-B码、10MHz；\n（3）测量范围：-100ms~+100ms；\n（4）时间戳精度：<1ns；\n（5）发生/仿真能力：PTP GM/BC/TC可编程发生，G.8275.1/2、802.1AS Profile、SyncE EEC/EEC-Option可配置；\n（6）支持单北斗卫星导航系统。","1.整机1台/套（含应用软件）；\n2.标准、规范不少于2项；\n3.申请并受理发明专利不少于2项。"]
[6,"水含量和液滴粒径一体化测量仪","1.功能指标\n（1）具备总水含量、液态水含量、冰晶含量、液态水粒径、冰晶粒径的实时测量功能；\n（2）满足CCAR25和CCAR33两项适航标准相关要求。\n2.性能指标\n（1）水含量测量范围：(0.1～10)g/m³（总水），(0.1～5) g/m³（液态水），(0.1～5) g/m³（冰晶）；\n（2）水含量测量精度：±10%。\n（3）粒径测量范围：1μm～50μm,50μm～6mm；\n（4）粒径分辨率：1μm；\n（5）粒径测量精度：±10%(50μm～6mm)；\n（6）工作环境温度：-50℃～20℃；\n（7）工作环境压力：20kPa(A)～105kPa(A)。","1.整机1台/套（含应用软件）；\n2.标准、规范不少于2项；\n3.申请并受理发明专利不少于2项。"]